***Активатор*** - это устройство для обработки пленки коронарным разрядом. Обработка коронарным разрядом необходима для того, чтобы на пленку лучше наносилась краска при печати.

**Активатор поверхности CTE 1200 мм**

Производитель: Китай

Ширина обрабатываемой области: 500 - 1200 мм

Скорость протяжки рулонного материала: до 200 м/мин

Мощность излучателя: 3 кВт

Напряжение: 220V

Обрабатываемый материал: ПЭ, ПП, ПС и т.д.

- поверхность может быть обработана с двух сторон

- регулируется зона ширины обрабатываемой области

**Активатор поверхности CTE 800 мм**

Производитель: Тайвань

Ширина обрабатываемой области: 500 - 800 мм

Скорость протяжки рулонного материала: до 200 м/мин

Мощность излучателя: 2 кВт

Напряжение: 220V

Обрабатываемый материал: ПЭ, ПП, ПС и т.д.

- поверхность может быть обработана с двух сторон

- регулируется зона ширины обрабатываемой области

**Активатор поверхности CTE 1000 мм**

Производитель: Тайвань

Ширина обрабатываемой области: 500 - 1000 мм

Скорость протяжки рулонного материала: до 200 м/мин

Мощность излучателя: 3 кВт

Напряжение: 220V

Обрабатываемый материал: ПЭ, ПП, ПС и т.д.

- поверхность может быть обработана с двух сторон

- регулируется зона ширины обрабатываемой области

**Активатор поверхности CTE 1200 мм**

Производитель: Тайвань

Ширина обрабатываемой области: 500 - 1200 мм

Скорость протяжки рулонного материала: до 200 м/мин

Мощность излучателя: 3 кВт

Напряжение: 220V

Обрабатываемый материал: ПЭ, ПП, ПС и т.д.

- поверхность может быть обработана с двух сторон

- регулируется зона ширины обрабатываемой области