**Блок управления шаговым двигателем HB-B3HL**

Производитель: Китай

Габариты: 185х105х80 мм

Применяется для управления серводвигателем (шаговым) без обратной связи. **12А, 220V, AC**

**Блок управления шаговым двигателем СL-3H-E**

Производитель: Китай

для п/м серии GBD (рулон), применяется для управления серводвигателем (шаговым) без обратной связи. 10А, 250V

Габаритные размеры: 200х145х80 мм