**Компьютерный блок XC 2005-S**

Производитель: Китай.

220V; 100 W; на пакетосварочную машину серии SHXJ, для производства пакетов типа «фасовка» (4 ручья)

**Компьютерный блок XC 2001 (п/м «фасовка, 4 ручья»)**

Производитель: Китай.

AC (220V; 100 W) на пакетосварочную машину серии SHXJ (4 ручья) для производства пакетов типа «фасовка»

**Компьютерный блок PI3070ie**

Производитель: Китай

|  |  |
| --- | --- |
| ОС | Linux 4.4.0 QT |
| Сенсорный экран | Высокоточный четырехпроводный резистивный |
| Дисплей | Размер экрана | 7 дюймов |
| Разрешение |  800 × 480 |
| Яркость | 250 кд / м 2 |
| Цвет | 16,000к цветов |
| Тип подсветки | LED |
| Ресурс подсветки | 50,000 часов |
| Память | Flash | 128 MB |
| ОЗУ | 64 MB |
| Слот для SD-карты | Нет |
| Порты ввода / вывода | USB порт | USB-хост + USB-клиент |
| Серийный порт | COM1 | CN1:RS422/RS485; CN2: RS232 |
| COM2 | — |
| COM3 | — |
| Ethernet | — |
| CANopen | — |
| Календарь | Встроенный |
| Мощность | Источник питания | 24 В постоянного тока (Диапазон входа: 12 ~ 28 В ) |
| Потребляемая мощность | <5 Вт |
| Габариты | Материал корпуса | ABS |
| Размер (мм) | 201.2W\*147.2H\*39.0D |
| Монтажный размер (мм) | 192.0W\*138.0H |
| Вес (кг) | 0,14 |
| Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) |
| Среда хранения | Хранение: -30 ℃ ~ 70 ℃; Рабочая: -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) |
| Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G / 3D минуты) |
| Сертификация | СЕ | Маркировка СЕ |
| FCC | FCC класс А |
| IP | IP65 (передняя панель) |