**Провод высоковольтный с прозрачной оплёткой**

Производитель: Китай

Провод высоковольтный в прозрачной оплетке d - 5 мм для антистатика и статических блоков

**Провод высоковольтный силиконовый для активатора**

Производитель: Китай

Высоковольтный силиконовый провод применяется:

- в блоках снятия статического напряжения и приборах малой мощности;

- активаторах (коронаторах);

\* Цена указана за 1 метр.

\* Диаметр изоляции 8 мм, с многопроволочной луженой жилой.

\* Диапазон температур: от -60ºC до +200ºC.

\* Влагостойкость до 100%.

\* Устойчив к ультрафиолетовому облучению.

\* Электрическая прочность провода до 30 кВт/мм толщины изоляции.

\* Провод продается кратно одному метру.