**Термоконтроллер TED 2601Е**

Производитель: Китай

Тип подключения "Е", выход – симисторный. Диапазон от 0 до 300 С

Габариты: 125х65х65 мм

**Термоконтроллер TMD 7701Z**

Производитель: Китай

4-х цифровой, тип подключения "E", выход (3 - 6V) для управления SСR (реле). Диапазон от 0 до 400 гр. С.

Габариты: 100х65х65 мм

**Термоконтроллер 77S-9401Z**

Производитель: Китай

Тип подключения "Е", Диапазон от 0 до 400 С