**Фотодатчик JULONG Z3N-TB22**

Производитель: Китай

\*Источник питания: постоянный ток +10-30V

\*Источник света: зелёный и синий

\*Выходной провод: четырёхпроводной экранированный провод, d - 5,4 мм PVC, стандартная L - 2 м

**Фотодатчик JULONG Z3J DS-50E3**

Производитель: Китай

\*Источник питания: постоянный ток red +12~24V

\*Индикатор выхода: красный светодиод

\*Выходной провод: четырехпроводной экранированный провод, d - 5,4 мм PVC, стандартная L - 2 м