##

**Экструдер многослойный (A-B-A)**

**для производства HDPE плёнки**



**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **ABA 45 x 2 - 900** |
| Материал переработки | ПНД |
| Ширина вытяжного вала, мм | 900 |
| Макс. ширина рукава/полотна, мм | 800 |
| Толщина, мм | 0,008-0,250 |
| Производительность, кг/час | до 80 |
| Диаметр шнеков, мм  | 45 (2 Шнека) |
| Отношение L/D | 32/1 |
| Автозагрузчик сырья | 2 шт |
| Мощность главного привода, кВт | 18,5 х 2 |
| Мощность привода обдува, кВт | 4 |
| Мощность привода вытяжки, кВт | 1,5 |
| Скорость вытяжки / намотки, м/с | до 100 |
| Нагреватели цилиндров / головы, шт | 8 / 3 |
| Сменные фильеры, мм, (А-В-А) | Ø 100 / Ø 80 |
| Намотчик однопостовой, с пневмовалами | Э/двигатель 2,2 кВт  |
| Габариты, Д х Ш х В, м | 4,5 х 2,5 х 4,8 |
| Вес, кг | 3000 |