**Экструдер серии SJ-90 с вращением головы**



**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **SJ-90** |
| Материал переработки  | ПНД, ПВД  |
| Макс. ширина рукава, мм  | 2000  |
| Толщина, мм  | 0,01-0,20  |
| Производительность, кг/час  | до 200  |
| Диаметр шнека, мм  | 90  |
| Отношение L/D шнека  | 30:1  |
| Мощность главного привода, кВт  | 55  |
| Мощность привода обдува, кВт  | 7,5  |
| Усилие на приводе намотки, Н∙м  | ~ 15  |
| Мощность нагревателей, кВт  | 30  |
| Узел вращения головы  | +  |
| Счетчик метража  | +  |
| Зоны темп. контроля  | 8  |
| Габариты, ~ мм  | 8000\*4000\*8500  |
| Вес, кг  | 6200  |

**Комплект поставки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Описание** |
| Главный привод  | 1  | Э/двигатель 55 кВт  |
| Редуктор главного привода  | 1  | ZLYJ-225  |
| Шнековый узел  | 1  | В сборе на станине  |
| Вентиляторы обдува шнека  | 4  | Э/двигатели 550 Вт  |
| Узел вращения головы  | 1  | Э/двигатель 1,1 кВт  |
| Кольцо обдува  | 1  | Сплав алюминия  |
| Сменные вкладыши для кольца обдува  | 1  | Стык кольца обдува и фильеры  |
| Фильера  | 1  | Ø450мм  |
| Шахта вытяжки с регулировкой по высоте  | 1  | Э/двигатель 2,2 кВт  |
| Узел вытяжных валов с пневмоуправлением  | 1  | Пвнемоцилиндры Ø50, ход 50мм  |
| Устройство закладки фальцев  | 1  | Металл, нержавейка  |
| Комплект ограждений и лестниц  | 1  | Металл, окрашенный  |
| Намотчик двухпостовой (back-to-back) обычный  | 1  | Э/двигатели 3 шт.  |
| Нож вскрывной со сменным лезвием  | 2  | Пластик  |
| Нож продольной резки со сменным лезвием  | 3  | Металл  |
| Устройство отбора кромки  | 1  | Э/двигатель 550 Вт  |
| Пневмоштанги  | 4  | Дроссель сбоку  |
| Вал «банан»  | 2  |  |
| Шкаф управления  | 1  | Инверторы, термоконтроллеры  |
| Комплект документации  | 1  | Спецификация, инструкция  |
| Комплект ЗИП: набор инструментов, термоконтроллер – 1шт., термопары – 2 шт.  |

# В комплектацию входит:

* **автозагрузчик сырья – 1 комплект**
* **намотчик кромки – 1 шт**

# Дополнительно (опция):

* **утилизатор кромки**