# Пакетосварочная машина серии OPP Боковой шов. Горячая обрезка.



**Технические характеристики: Опции и комплектность:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **OPP-800** |  |
| Материал переработки  | ПЭ, ПП, БОПП  | - Сенсорное управление  |
| Кол-во уровней/потоков  | 1 / 1  | - Шаговый двигатель  |
| Ширина пакета в уровне, мм  | 100-770  | * Фотоэлемент
* Главный двигатель
 |
| Длина, мм  | 55-750  | - Сервопривод  |
| Производительность,  | 30-270  | - Регулировка скорости вращения  |
| Толщина материала, мм  | 0,010-0,060  | - Двухсторонний нож  |
| Мощность привода, кВт  | 2.0  | - Регулятор температуры  |
| Суммарная мощн, кВт  | 5  | - Антистатический компонент  |
| Напряжение, В  | 220  | - Посты размотки  |
| Шаговый двигатель  | +  | - Успокоители  |
| Вес, кг  | 900  | - Стальная несущая рама  |
| Габариты, м  | 2,8х1,25х1,55  | - Комплект документации и ЗиП  |

##