# Пакетосварочная машина серии SHXJ С холодной обрезкой. 2 уровня.



**Видео ПСВ машины в работе по ссылке:** [**http://youtu.be/BXcZ3Yf7aXo**](http://youtu.be/BXcZ3Yf7aXo) **Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **SHXJ-800** |  | **Модель** | **Кол-во** | **Описание** |
| Кол-во потоков  | 2/2 (4ручья)  | Посты размотки  | 4  | Э/двигатели 300Вт  |
| Макс.ширина пакета  | 2х300/1х700  | Шторки бамбуковые  | 4  | Успокоители  |
| Ширина пакета, мм  | до 700  | Нож паяльный  | 2  | Нагрев 1.5кВт  |
| Толщина материала, без фальцев, мкм  | 10-150  | Узел сведения швов  | 4  | Разбег до 600мм  |
| Толщина материала, с фальцами, мкм  | 10-40  | Нож гильотиновый  | 1  | Поперечная обрезка  |
| Длина пакета, мм  | до 1000  | Электроды антистатика  | 2  | Напряжение 16 кВ  |
| Производительность, шт/мин  | 50-100  | Несущая рама  | 1  | Стальная сварная  |
| Мощность привода, кВт  | 1,5  | Шаговый двигатель  | 1  | Усилие, 25 Н∙м  |
| Общая мощность, кВт  | 5,5  | Фотоэлемент  | 1  | Работа по метке  |
| Напряжение, В  | 220  | Редуктор привода  | 1  | Привод ножей  |
| Работа по метке  | +  | Двигатель привода  | 1  | Э/двигатель 1.1 кВт  |
| Вес, кг  | 1000  | Управление PLC  | 1  | Компьютерное  |
| Габариты, м  | 3,2х1,45х1,8  | Документация + ЗиП  | 1  |  |

##