**Клапан для пневмовала тип А**

Производитель: Китай.

d резьбы - 14 мм (M14) Тип А

\*Шаг резьбы - 1,5 мм

\*Длина резьбы - 9 мм

\*Шестигранник - 17 мм

\*Длина габаритная - 27 мм

**Клапан для пневмовала тип D, диаметр резьбы - 13 мм (М13)**

Производитель: Тайвань

Шаг резьбы - 1,337 мм (G1/4)

**\***Шестигранник - 14 мм

**\***Диаметр головки - 12 мм

**\***Длина габаритная - 24 мм