**Антистатик (рамка) 750 мм.**

Производитель: Китай

L габаритная - 750 мм, L рабочей поверхности - 530 мм.

Высота иглы - 7 мм.

**Антистатик (рамка) 850 мм.**

Производитель: Китай

L габаритная - 850 мм, L рабочей поверхности - 630 мм.

Высота иглы - 7 мм

**Антистатик (рамка) 1000 мм.**

Производитель: Китай

L габаритная - 1000 мм, L рабочей поверхности - 730 мм

Высота иглы - 7 мм

**Антистатик (рамка) 1100 мм**

Производитель: Китай

L габаритная - 1100 мм, L рабочей поверхности - 830 мм.

Высота иглы - 7 мм