**Блок статический 16 KV, 250 W**

Производитель: Китай

Блок статический для снятия статического заряда с полимерного полотна

Выходное напряжение - 16 KV

Входное напряжение - 220 V

Мощность - 250 W

Поддерживает две рамки антистатика