**Вал тянущий металлический L=900х165 мм для экструдера**

**Характеристики:**

Вал металлический L рабочей части = 900 мм, d вала= 165 мм.

L1 хвостовика = 150 мм, d хвостовика = 35\*35 мм (хостовик у основания шире, конический)

L2 хвостовика = 150 мм, d1= 35\*40 мм, d2= 38\*50 мм под звездочку (хвостовик у основания шире, конический)

Вес - 28,6 кг