**Двигатель тяги пленки ZYT 22-22018**

Производитель: Китай

Фланцевое крепление, 400W, 220V, 1800 об/мин., 2,5А, 8,5 кг.

\*Длина вала - 55 мм

\*Диаметр вала - 16 мм

\*Шпонка - 35х5 мм

\*Размер площадки: 137х137 мм

\*Расстояние между отверстиями: 110х110 мм

**Двигатель тяги пленки ZYT-23-22018**

Производитель: Китай

600W, 220V, 4А, 1800 об/мин., 10,5кг.

\*Параметры вала: D вала - 16 мм, L вала - 55 мм

**Двигатель тяги пленки ZYT-22-22018**

Производитель: Китай

300W, 220V, 2А, 1800 об/мин., 8кг.

\*Параметры вала: d вала - 16 мм, L вала - 55 мм

**Двигатель тяги пленки ZYT-22-22018**

Производитель: Китай

400W, 220V, 2,5А, 1800 об/мин., 8,5кг.

\*Параметр вала: d вала - 16 мм, L вала - 55 мм