**Двигатель шаговый 130 BYG для п/мсерии DFR (майка) и SHXJ**

Производитель: Китай

Серия 130BYG, **350A**; 80~325 V; 37 N.m; 5 A;

\*L вала= 40 мм

\*D1(вала)= 22мм

\*d2(вала)= 18,5 мм.

\*Длина шпонки= 28 мм, ширина= 6 мм

\*Размер площадки: 130 \*130 мм

\*Расстояние м/ежду отверстиями: 110\*110 мм