**Нагреватели металлические (хомутовые)**

Производитель: Китай

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размер, мм | Мощность, W | Номинальное напряжение, V  |
| 280х35 без отверстий280х50 с отверстием(Комплект на голову для экструдера SJ-65) | 10001400 | 220220 |
| 180х120 с отверстием | 2000 | 220 |
| 180х50 с отверстием | 850 | 220 |