|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер | Мощность | Номинальное напряжение | Шнековая пара |
| 88х120 | 1100 W | 220 V | 50.240.28.40 |
| 88х140 | 1300 W | 220 V | 50.240.28.40 |
| 88х150 | 1400 W | 220 V | 50.240.28.40 |
| 92х140 | 1500 W | 220 V | 55.260.28/32.40 |
| 97х160 | 1700 W | 220 V | 55.300.32.50 |
| 102х180 | 1900 W | 220 V | 65.300.28/32.50 |
| 107х160 | 1800 W | 220 V | 65.350.32.60 |

**Нагреватель металлический (хомутовый) для шнековых пар**Производитель: Китай