**Сетка 0,5х0,25 мм.**

Производитель: Китай

Низкоуглеродистая, тканная, с квадратными ячейками

Применяется для фильтрации расплава полимера от посторонних включений, просеивания сыпучих веществ.

\* Ширина полотна сетки- 1000 мм

