**Фитинг c резьбой G1/4 (d - 12,9 мм) цанга 8**

Производитель: Китай

Шаг резьбы - 1,25 мм; L резьбы - 7 мм

**Фитинг прямой, цанга 8**

Производитель: Китай

**Фитинг с резьбой G1/8 цанга 8**

Производитель: Китай

G1/8 (9 мм) цанга 8 мм; шаг резьбы- 0,9 мм; L резьбы - 5 мм

**Фитинг тройник 8х8х8, цанга 8**

Производитель: Китай

**Фитинг угловой, поворотный,**

**с резьбой G1/8 (9мм) цанга 8**

Производитель: Китай