**Пакетные машины серии GBD**

Производитель: Китай.

Пакетосварочные машины серии GBD предназначены для производства пакетов в рулонах. Машины оборудованы системой фотоэлектрического отслеживания и корректировки возможного отклонения от заданной длины, сервоприводом, системой автоматического задания длины пакета, автоматическим счетчиком, а также системой, обеспечивающей точную резку и подачу полотна. Подходит для производства всех видов мягких пластиковых пакетов.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **GBD-500** |
| Ширина, мм | 500 |
| Длина, мм | 1200 |
| Производительность, пакет/мин | 30-120 |
| Толщина, мм | 0,008-0,15 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Габариты, мм | 3600х1200х1700 |