**Шнековый узел SJ-55**

Производитель: Китай

Без вращения в сборе на станине

Со всеми нагревателями, вентиляторами обдува и термопарами

Шнековая пара – 55.300.32.50

Узел фильтрации – 55

Редуктор – 173

Двигатель – 18,5 кВТ

Голова в сборе 220х160мм (ПВД) + сменная голова 220х80(ПНД)

Кольцо обдувочное под ПВД + сменные диски под ПНД

Улитка – 4 кВТ

Шкаф управления

**Шнековый узел SJ-55**

Производитель: Китай

Без вращения в сборе на станине

Без шкафа управления и улитки

Со всеми нагревателями, вентиляторами обдува и термопарами

Шнековая пара – 55.260.32.40

Узел фильтрации – 55

Редуктор – 146

Двигатель – 18,5 кВТ

Голова в сборе 220х160мм (ПВД) + сменная голова 220х100(ПНД)

Кольцо обдувочное со сменными дисками под обе головы

**Шнековый узел SJ-50**

Производитель: Китай

Без вращения в сборе на станине

Со всеми нагревателями, вентиляторами обдува и термопарами

Шнековая пара – 50.260.32.40

Узел фильтрации – 50

Редуктор – 146

Двигатель – 15 кВТ

Голова в сборе 220х120мм (ПВД) + сменная голова 220х60(ПНД)

Кольцо обдувочное под ПВД + сменные диски под ПНД

Улитка – 3 кВТ

Шкаф управления