|  |  |
| --- | --- |
|  **Экструдер (A-B-A)****для производства** **ПВД и ПНД плёнок** | ABA-logo |

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | SJ-65\*2-1400 ABA |
| Материал переработки | ПВД, ПСД,ПНД |
| Ширина вытяжного вала, мм | 1400 |
| Макс. ширина рукава/полотна, мм | 1300 |
| Толщина, мм | 0,010-0,200 |
| Производительность, кг/час | до 120 |
| Диаметр шнеков, мм  | 65 (2 Шнека) |
| Отношение L/D | 30/1 |
| Мощность главного привода, кВт | 30кВт х 2 |
| Мощность привода обдува, кВт | 5,5 |
| Мощность привода вытяжки, кВт | 1,5 |
| Скорость вытяжки / намотки, м/с | до 80 |
| Нагреватели цилиндров / головы, шт | 8 / 3 |
| Сменные фильеры, мм, (А-В-А) | Ø 200 / Ø 250 |
| Габариты, Д х Ш х В, м | 8,0 х 3,5 х 7,5 |
| Вес, кг | 4 500 |

**Составляющие части:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** |
| **Шнековый узел** | Переработка материала |
| **Охлаждение гильзы шнека** | Водяное охлаждение + обдув, мощность 370Вт |
| **Нагревание**  | Нагреватели хомутовые из нержавеющей стали |
| **Контроль температуры** | Автоматический термоконтроль, 8 зон |
| **Редуктор**  | Закалённый редуктор (твердость 180) |
| **Фильтрация** | Ручной съём фильтра, автоматический контроль температуры, нагреватели из нержавеющей стали |
| **Голова трехслойная АВА с вращением** | Нагреватели из нержавеющей стали |
| **Автозагрузчик сырья** | 250 кг/час |
| **Термоконтроль головы** | Автоматический термоконтроль, 3 зон |
| **Тяга** | Структура: фиксированная, пневматический прижим валов |
| **Кольцо обдува** | С одним воздухозаборником, алюминиевый сплав |
| **Фальцующее устройство** | Ручное регулирование, деревянные каркасы |
| **Валы пневматические** | Быстрый и удобный зажим шпуль |
| **Намотчик двухпостовой**  | Двигатель тяги пленки 16N/M , двигатель опускания рулона 16N/M, счётчик метража, валы пневматические 4 шт, мотор контроля натяжения пленки  |
| **Комплект ограждений и лестниц** | Металл окрашенный |
| **Шкаф управления** | Инверторы, термоконтроллеры |
| **Выключатели и переключатели** | Кнопки китайского производства |
| **Комплект документации** | Спецификация, инструкция |